一

1、7

2、比特 帧 包 段

3、4\*10^5 bit

4、c/s模式

5、DHCP

6、域名服务器

7、SMTP

8、统一资源定位符

9、控制连接

1-5 CCBDA

6-10 BABCA

11-15 BABDA

16-20 ABCBB











